**Угол обзора (FOV) камеры Jetson Nano**

**С “родной” линзой Jetson Nano камеры**

* При разрешении 3264х2464 при 21 fps

угол по горизонтали примерно **101.912767264786** градусов

угол по вертикали примерно **70.015077273886** градусов

* При разрешении 1280х720 при 60 fps

угол по горизонтали примерно **79.096159105657** градусов

угол по вертикали примерно **39.682095876393** градусов

**С линзой Raspberry Pi камеры**

* При разрешении 3264х2464 при 21 fps

угол по горизонтали примерно **115.342521098045** градусов

угол по вертикали примерно **80.697591720152** градусов

* При разрешении 1280х720 при 60 fps

угол по горизонтали примерно **89.532281948254** градусов

угол по вертикали примерно **49.527588324684** градусов